Instalação do adaptador de rede Intel®

Esta página fornece instruções resumidas de instalação para dispositivos e software Ethernet Intel®.
Para obter informações detalhadas de instalação e configuração, consulte o seguinte:
· Guia do usuário dos adaptadores e dispositivos Ethernet Intel® — disponível no Centro de recursos e documentação da Intel
· Arquivos README nos pacotes compactados TAR do driver do Linux* e FreeBSD*
Instale o Adaptador Ethernet Intel®
Instalação do adaptador
1. Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação. Se estiver fazendo uma instalação “hot plug”, consulte primeiro a documentação do servidor.
2. Remova a tampa do computador e a tampa do slot correspondente ao adaptador. Você pode usar um slot mais comprido que o conector de seu adaptador, mas não tente instalar o adaptador em um slot mais curto que o conector.
3. Insira firmemente o adaptador no slot e prenda o suporte de fixação.
4. Recoloque a tampa do computador. Reconecte o cabo de alimentação elétrica.
Instalação da placa mezanino
1. Desligue o computador e desconecte o cabo de alimentação.
2. Remova a tampa do computador.
3. Alinhe o conector PCIe da placa mezanino com o conector e os quatro pinos plásticos na placa-mãe.
4. Pressione o adaptador até que ele fique totalmente inserido no conector da placa-mãe e se encaixe nos quatro pinos.
5. Recoloque a tampa do computador. Reconecte o cabo de alimentação elétrica.
Conecte o cabo de rede
Adaptadores de cobre:
Para redes de 10 Mbps, use cabos de rede de par trançado Ethernet (TPE) Categoria 3, 4 ou 5.
Para redes de 100 ou 1000 Mbps, e para quaisquer redes residenciais, use cabos da categoria 5 (4 pares).
Em redes de 10 Gbps, use cabos Ethernet Categoria 6, Categoria 6a ou Categoria 7.
Adaptadores de fibra com conector SC:
Remova e guarde a tampa do conector de fibra óptica. Insira um conector de fibra óptica 1000Base-SX duplex tipo , tipo SC, nas portas TX/RX da braçadeira do adaptador.
Adaptadores de fibra com conector LC:
Remova e guarde a tampa do conector de fibra óptica. Insira um conector LC no adaptador, com o cabeamento correto para o seu tipo de adaptador. Podem ser usados cabos de conversão para outros tipos de conectores (como, por exemplo, SC) se o cabeamento corresponder às especificações óticas do adaptador, inclusive às limitações de comprimento.
Dispositivos ópticos plugáveis SFP+:
Instale o módulo e conecte o cabo de acordo com as instruções do fabricante.
Conector CX4:
Os cabos físicos precisam atender à norma IEEE 802.3ak, cláusula 54. O conector de cabo necessário é um receptáculo do tipo trava MDI, como conforme definido pela norma IEC 61076-3-113.
Ligue o computador e siga as instruções de instalação do driver abaixo.

Instale os drivers
Sistemas operacionais Microsoft* Windows*
O software para Microsoft Windows está disponível nos seguintes pacotes:
· Apenas drivers do Windows. Esta opção não inclui o software Intel® PROSet.
· Apenas Intel PROSet. Esta opção não inclui os drivers básicos do Windows. Você deve instalar os drivers básicos antes de instalar o Intel PROSet.
· Pacote completo de drivers do Adaptador Ethernet Intel®. Esta opção inclui drivers e ferramentas para todos os sistemas operacionais, mas o download é muito grande.
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	OBSERVAÇÕES:
· A instalação dos drivers exige direitos de administrador no sistema operacional.
· Consulte a página “Sistemas operacionais suportados” no Guia do usuário do adaptador para as versões do Windows suportadas na versão atual.
· O Intel PROSet não é suportado emcompatível com todas as versões do Windows. Para mais informações, consulte o Guia de usuário do adaptador.


Para instalar drivers e ferramentas do Windows, faça o seguinte:
1. Baixe seu pacote de software desejado em http://www.intel.com.br/support.
· Se você estiver baixando apenas os drivers básicos:
· Baixe o arquivo Wired_driver_XX.X_32.zip se estiver executando um sistema operacional de 32 bits.
· Baixe o arquivo Wired_driver_XX.X_x64.zip se estiver executando um sistema operacional de 64 bits.
· Se estiver baixando apenas o Intel PROSet:
· Baixe o arquivo Wired_PROSet_XX.X_32.zip se estiver executando um sistema operacional de 32 bits.
· Baixe o arquivo Wired_PROSet_XX.X_x64.zip se estiver executando um sistema operacional de 64 bits.
· Se você estiver baixando o pacote completo de drivers:
· Baixe o arquivo Release_XX.X.zip.
2. Extraia o pacote de software baixado para seu disco rígido.
3. Se o assistente Novo hardware encontrado for inicializadoiniciado, pressione o botão Cancelar.
4. Se você baixou o pacote completo de drivers:
D. Navegue pelos seus arquivos extraídos para \APPS\SETUP\SETUPBD e depois pela subpasta do Windows correspondente à sua versão do Windows, depois, pela subpasta do Windows correspondente à sua versão (32 bits ou 64 bits).
D. Dentro da pasta Winx64 ou Win32, clique duas vezes em SetupBD.exe.
D. Complete as etapas no assistente de instalação.
D. Se você quiser instalar o Intel PROSet, navegue até \APPS\PROSETDX e depois pela subpasta do Windows correspondente à sua versão do Windows , depois, até a subpasta do Windows correspondente à sua versão (32 bits ou 64 bits).
D. Dentro da pasta Winx64 ou Win32, clique duas vezes em DxSetup.exe.
D. Complete as etapas no assistente de instalação.
5. Se você baixou apenas drivers para Windows:
E. Nos arquivos extraídos do download, clique duas vezes em SetupBD.exe.
E. Complete as etapas no assistente de instalação.
6. Se você quiser instalar o Intel PROSet:
F. Baixe e extraia os arquivos da pastao Wired_PROSet_XX.X_xx.zip, se ainda não tiver feito isso.
F. Nos arquivos extraídos, clique duas vezes em DxSetup.exe.
F. Complete as etapas no assistente de instalação.
Linux*
Para criar um pacote RPM* binário deste driver, execute 'rpmbuild -tb <filename.tar.gz>'. Substitua <filename.tar.gz> pelo nome do arquivo específico do driver.
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	NOTAS:
· Para a compilação funcionar corretamente, o kernel em execução PRECISA corresponder à versão e à configuração dos das fontes de kernel instaladosinstaladas. Se você tiver recompilado o kernel, reinicie o sistema agora.
· A funcionalidade RPM só foi testada nas distribuições Red Hat.


1. Mova o arquivo tar do driver básico para o diretório de sua escolha. Por exemplo, use '/home/username/ixgbe' ou '/usr/local/src/ixgbe'.
2. Extraia/descompacte o arquivo, onde <x.x.x> é o número da versão do arquivo tar do driver:
tar zxf ixgbe-<x.x.x>.tar.gz
3. Altere para o diretório src do driver, onde <x.x.x> é o número da versão para o tar do driver:
cd ixgbe-<x.x.x>/src/
4. Compile o módulo do driver:
make install
O binário será instalado como:
/lib/modules/<kernel_version>/kernel/drivers/net/ixgbe.o
Os locais da instalação listados acima são os locais padrão. Eles podem não estar corretos para certas distribuições Linux.
5. Instale o módulo:
modprobe ixgbe <parameter>=<value>
6. Atribua um endereço IP à interface inserindo o seguinte, onde <x> é o número da interface:
ifconfig eth<x> <IP_address>
7. Verifique se a interface funciona. Digite o seguinte, onde <IP_address> é o endereço IP de outra máquina na mesma sub-rede que a interface que está sendo testada:
ping <IP_address>
FreeBSD*
Esse driver foi desenvolvido para ser usado com o kernel FreeBSD, versões 4.8 e posteriores.
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	NOTA: Você deve ter as fontes do kernel instaladas a fim depara compilar o módulo do driver.


Nas instruções abaixo, x.x.x é a versão do driver indicada no nome do arquivo .tar.
1. Mova o arquivo tar do driver básico para o diretório de sua escolha. Por exemplo, use /home/username/ixgb ou /usr/local/src/ixgb.
2. Descompacte o arquivo:
tar xfz ixgb-x.x.x.tar.gz
Essa ação criará um diretório ixgb-x.x.x.
3. Para instalar a página man:
cd ixgb-x.x.x
gzip -c ixgb.4 > /usr/share/man/man4/ixgb.4.gz
4. Para carregar o driver em um sistema em funcionamento, execute os passos a seguir:
cd ixgb-x.x.x
make
OU
cd ixgb-x.x.x/src
make load
5. Digite o seguinte para atribuir um endereço IP à interface:
ifconfig ixgb<interface_num> <IP_address>
6. Verifique se a interface funciona. Digite o seguinte, onde <IP_address> é o endereço IP de outra máquina na mesma sub-rede que a interface que está sendo testada:
ping <IP_address>
7. Se quiser que o driver seja carregado automaticamente quando o sistema for inicializado:
cd ixgb-x.x.x/src
make load
cp if_ixgb.ko /modules
Edite o /boot/loader.conf e adicione a seguinte linha:
if_ixgb_load="YES"
OU
compile o driver no kernel (veja o item 8). Edite /etc/rc.conf e crie a entrada ifconfig_ixgb<interface_num> apropriada:
ifconfig_ixgb<interface_num>="<ifconfig_settings>"
Exemplo de uso:
ifconfig_ixgb0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
8. Para compilar o driver no kernel, digite:
cd ixgb-x.x.x/src
mkdir /usr/src/sys/dev/ixgb
cp if_ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
cp ixgb* /usr/src/sys/dev/ixgb
cp Makefile.kernel /usr/src/sys/modules/ixgb/Makefile
Edite o arquivo /usr/src/sys/conf/files.i386 e adicione a seguinte linha:
dev/ixgb/ixgb_hw.c optional ixgb
dev/ixgb/ixgb_ee.c optional ixgb
dev/ixgb/if_ixgb.c optional ixgb
Remova as seguintes linhas do arquivo /usr/src/sys/conf/files.i386, se elas existirem:
/dev/ixgb/if_ixgb_fx_hw.c optional ixgb
/dev/ixgb/if_ixgb_phy.c optional ixgb
Edite o arquivo de configuração do kernel (isto é, GENERIC ou MYKERNEL) em /usr/src/sys/i386/conf e confirme que a seguinte linha está presente:
device ixgb
Compile e instale o kernel. O sistema deve ser reiniciado para que as atualizações do kernel tenham efeito.
Para obter informações adicionais sobre a compilação do kernel, consulte a documentação do sistema operacional FreeBSD.

*Informações legais
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